KDI국제정책대학원 기숙사

창호설치 및 기타공사 설계용역

[건축 표준시방서]

2023. 07.

목  차

■ 건축공사 일반시방서

총  칙	003

창 호 공 사	005

유 리 공 사	007

수 장 공 사	009

1. 총 칙

건 축 시 방 서

KDI국제정책대학원 기숙사 창호설치 및 기타공사 설계용역

1) 공사개요

1) 공 사 명：KDI국제정책대학원 기숙사 창호설치 및 기타공사 설계용역

2) 공사위치：세종특별자치시 남세종로 263

3) 공사기간

・공사기간은 90일로 한다.

・공사 착공계 제출 후 자재승인 및 중요부분 시공 상세도등을 감독관의 승인을 득한 후 자재 준비를 하여 착공 동시에 시공하여야 한다.

2) 적용범위

본 시방서는 KDI국제정책대학원 기숙사 창호설치 및 기타공사에 적용되며, 본 시방서에

기재되어 있지 않은 사항은 국토교통부 제정 건축공사 표준 시방서를 준용한다.

공사별 설계도 및 공종에 해당되지 않는 사항은 적용하지 아니하며, 도면에 누락된 사항이라도 공사의 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독관의 지시에 따라 시공하여야 하고, 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당공사의 기재사항을 준용한다.

3) 감독관

본 시방서에서 " 감독관" 이라 함은 본 공사의 감독, 책임기술자로서 감독업무에 종사하는자

(위임을 받은자)를 말하며, 감독관은 수급자의 현장 대리인 및 현장요원에 대하여 공사시행

에 필요한 지시 및 승인 또는 검사를 문서로서 행한다.

4) 현장 대리인 및 현장요원

본 시방서에서 "현장대리인" 이라 함은 건설공사 도급계약 조건에 의거하여 공사 수급자가

지정하는 소정의 국가기술자격을 보유한 책임시공 기술자로서 현장의 공사관리, 기술관리

및 기타 공사업무를 책임 있게 수행할 수 있는 권한을 가진 현장원을 말한다.

5) 감리업무에 대한 의무

본 공사의 충실한 이행을 위하여 발주자가 감리용역을 의뢰한 업체에게 시공자는 다음 사

항을 의무 이행 한다.

1) 감리자가 필요하여 요구하는 각종 설계도서 등의 제출

2) 감리사무실 개설 운영에 필요한 사무실

3) 감리자의 시험, 검사, 검측에 대한 협조

4) 제반법규에 따른 감리자의 지시사항 이행 및 결과보고 등

6) 의의

- 도면과 시방서의 내용이 상이 할 시는 도면을 시방서에 우선하여 적용하며, 관련공사와 부합하지 않을 때 또는 의문이 생길 때에는 감독관과 협의하여 결정한다.

- 시방이 불분명할 시에는 그 시방을 작성, 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 시공한다.

- 본 공사 중 재료 마무리 정도 색깔 등은 미리 견본품을 제시하여 감독관의 승인 후 사용한다.

- 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독관 확인 및 사진 촬영 준공 시 사진첩 제출한다.

- 본 공사는 완료시 건물 내외를 깨끗이 청소하고 공사중 기존 시설물의 변경이 있을시는 원상복구한다.

7) 경미한 변경

현장 마무리, 맞춤 등으로 재료의 치수 및 설치공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약

간의 수량 증감 등의 경미한 변경은 감독관의 지시를 따른다.

건축주의 희망 또는 승인에 의한 설계변경은 원칙적으로 사전 견적서를 제출하여 건축주 및

감독관의 승인을 받아 변경부분공사에 착수한다.

8) 해체자재 및 발생자재

공사장 내에서 발생하는 각종 발생품으로 인한 발생물 중 불용자재는 폐기물처리법에 의하여 처리하고 해당 영수증을 제출하며, 해체 및 발생재료의 처분과 재사용에  대하여는 시방서 및 감독관의 지시에 따른다.

9) 공사장 관리

공사장 관리는 근로 안전관리규정, 보건관계규정 및 산재보험법 기타 관계법규에 따라 빠짐없이 행하고 아래 각 항을 지킨다.

- 노무자와 기타 출입자감시, 풍기문란, 위생단속 및 교육

- 화재, 도난, 소음방지, 위험물 위치표시등 사고방지 대책 이행

- 기존시설 및 수목 등의 손상방지 및 보호시설 설치

- 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장내외 청소

- 공사장 주변의 보안 및 기타 조치는 관계법규에 의하고 현장인원의 안전장비 재해예방시설 확보 및 설치

- 감독관 이외의 인원 현장 출입시 단속 실명제 실시

10) 공사보고 및 현장정리

시방서에 정하여 졌거나 감독관의 필요에 따라 지시하는 공정은 사진을 찍어 2부씩 제출하고, 공사 시공상 지면 및 기존건물의 변경, 손상부분은 공사 기간내 원상복구하며, 건물내외 현장 정리를  완전히 실시한다. 도급자는 공사착수 전 각 공정 분야별 시공계획서 및 상세도를 감독청에 제출하여 감독자의 사전 협의 후 공사에 착수한다.

02. 창 호 공 사

1) 일반사항

1) 본 시방은 내외부의 각종 창호, 셔터, 관련 철물공사의 제작 및 설치에 적용한다.

2) 창호공사 착수 7일전 세부공정계획 및 시공계획서를 작성 감독자의 승인을 받아야 한다.

3) 창호에 사용되는 모든 재료 및 부속품의 품질은 K.S 또는 동등품 이상의 것이어야 한다.

4) 모든 창호의 제작과 설치는 사전에 설계도면 및 시방서를 기준으로 한 현장검측에 의하여 세부 시공상세도를 작성하고 감독자의 승인을 받아야 한다.

5) 세부 시공상세도에는 창호철물, 보강철물, 기타 부속재의 종류, 설치위치, 재질 및 앵커 고정방법, 유리 끼우기, 물빠짐 위치, 크기 등이 상세히 나타나야 한다.

6) 시공도면은 시공자가 실측한뒤 작성해야 하며 도면에 누락되었으나 건물의 유지, 관리, 구조상 필요한 것에 대해서도 시공상세도에 나타내 주어야 하며 이에 대한 시공비는 시공자 부담으로 한다.

7) 감독자가 지시하는 창호 및 접합부에 대한 견본품과 창호금물, 부속재 등에 대한 견본품을 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

8) 각종 창호에 쓰이는 엑세서리는 감독자가 지정하는 K.S 또는 동등품 이상을 사용한다.

9) 외기에 면한 모든 창틀 및 문틀에는 감독자의 승인을 받은 주변의 재료에 적합한 실리콘 실란트를 사용하여 코킹처리되어야 한다.

10) 설치 전 견본시공 및 필요한 모든 검사는 감독자의 지시에 따라 시공자의 부담으로 시행하고 필요한 자료를 제출한다.

2) 창틀, 문틀의 모르터 사춤 및 코킹

1) 창틀, 문틀 주위의 코킹

창틀, 문틀의 주위에는 마감공사 후 감독자의 승인을 받은 실리콘계 지정색 실란트로 코킹 처리를 해야 한다.

3) 창호보양 및 청소

1) 보양 : 창호설치가 완료된 후 타공사에 의해 변형, 변색, 오염 등이 없도록 적절한 재료로 충분히 보양, 보호조치해야 하며, 보양 부실로 인해 파손된 창호는 즉시 반출하고 재시공해야 한다.

2) 청소 : 창호설치 및 유리 끼우기 완료 후 시멘트 모르터나 먼지 등으로 오염된 부분은 창호 표면에 손상이 없도록 깨끗이 청소하고, 약품을 사용할 경우에는 사용약품에 대해 감독자의 승인을 받아야 한다.

4) 운반, 저장

1) 출하에 앞서 제작자는 필요한 경우, 변형, 손상, 오염등을 방지하기 위하여 폴리에틸렌 필름 또는 테이프 등으로 포장하여 보양한다.

2) 운반중에 변형되기 쉬운 것은 강재 등으로 보강하거나 목재 등을 사용하여 보호한다. 또한, 운반중에 부품에 손상되지 않도록 중복 쌓기는 피한다.

3) 제품 출하시 화물포장은 운반, 공사현장에 있어서 하역, 조립, 소운반 및 보관의 편리함을 고려하여 적절하게 한다.

4) 부품의 공사현장 반입시에 납품서를 제출하고 수량, 품목번호 등에 대하여는 감독의 확인을 받는다.

5) 반입 후 곧바로 파손, 변형 등을 점검하고 불량개소의 유무를 검사한다. 불량개소가 발견된 경우에는 속히 감독원에게 보고하고 그 처리에 관하여 협의한다.

6) 보관은 설치할 때를 고려하여 소운반이 가능한 범위 내에서 정리한다. 또한 필요에 따라 손상 및 더러움을 방지하기 위한 보양을 한다.

5)마감 및 외관

1) 완제품은 균열, 비틀림, 색상의 차이 및 부속품의 누락 등 미관을 해치는 결함이 없는

균일한 제품이어야 한다.

2) 시공 시 수평, 수직상태, 접합은 견고성이 완벽하고 눈에 띄는 곳은 적절히 다듬질하고

청결하여야 한다.

３) 설치 허용 오차는 수직, 수평오차가 각기 ±3㎜ 이내가 되도록 한다.

4) 새시의 틀 또는 살을 발디딤으로 서거나 물건 등을 적재하면 안 된다.

5) 새시의 운반 및 보관 시는 0.03mm 폴리에틸렌 필름 또는 동등이상의 포장재로 포장하여 손상 등을 방지하도록 하여야 한다.

03. 유 리 공 사

1) 일반사항

1) 각종 내외부 유리, 거울 및 그에 따른 부속재의 제작, 운반, 설치, 창호공사에 적용한다.2) 시공자는 공사착수 7일전에 도면 및 시방서와 그에 따른 각종 유리 및 그 부속재의 견본, 검사에 필요한 관계자료 일체를 감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.다. 시공자는 제작에 앞서 유리의 종별, 위치별, 규격별로 유리의 성능과 안전성을 보증할 수 있는 품질보증서를 작성하여 제출해야 한다.

2) 시공자는 세부시공 상세도를 기준으로 하여 감독자와 창호제작 및 설치자, 유리제작 및 끼우기 업체 사이에 충분한 협의를 거쳐 시공이 이루어져야 한다.

3) 유리가공 제작업체는 유리 끼우기에 필요한 제반 부속품의 재질, 규격 및 시공때 고려해야 할 기타 특기사항이 포함된 시공지침서를 작성하여 제출해야 한다.

2) 재    료

1) 유    리

(1) 보통 판유리 (sheet glass)

KS L 2001(보통판유리) 규정에 합격한 것이나 동등이상의 것으로 하며 칫수 및 형상은 도면에 명시한 것으로 한다.

(2) 복층유리 (pair glass)

KS L 2003(복층유리) 규정에 합격한 것이나 동등 이상의 것으로 하며 칫수, 형상 및 원단의 구성은 도면에 명시한 것으로 한다.

3) 시    공

1) 항상 4℃(40°F) 이상의 기온에서 시공하여야 하며, 더 낮은 온도에서 시공해야 할 경우 실런트 시공시 피접착표면은 반드시 용제로 닦은 후 마른 걸레로 닦아내고 감독원의 승인을 받은후 시공 해야한다.

2) 시공도중 김이 서리지 않도록 환기를 잘 해야 하며, 습도가 높은 날이나 우천시는 감독원의 승인을 받은후 시공해야 한다. 실런트 작업의 경우 상대습도 90%이상이면 작업을 하여서는 안된다.

3) 유리면에 습기, 먼지, 기름등의 해로운 물질이 묻지 않도록 한다.

4) 시공전에 유리와 부자재 제조업자의 제품사양에 대한 검토가 있어야 한다.

5) 계획, 시방 및 도면의 요구에 대해 프레임 시공자의 작업을 검토하고 프레임의 수직, 수평,  직각, 규격, 코너접합 등의 허용오차를 검사한다.

6) 나사, 볼트, 리벳, 용접시의 요철 등으로 유리의 면클리어런스 및 단부 클리어런스 최소값 이하가 되지 않도록 한다.

7) 모든 접합, 연결철물, 나사와 볼트, 리벳 등이 효과적으로 밀폐되도록 한다.

8) 유리의 규격이 허용 오차 내에 있는지 정확히 검사한다.

9) 유리를 끼우는 새시내에 부스러기나 기타 장애물을 제거한다.

10) 차. 실런트 시공부위는 청소를 깨끗히 한 후 건조시켜 접착에 지장이 없도록 한다.  이때 청소를 위해 톨루엔, 아세톤 등의 용제를 사용할 수 있다.

11) 접착제의 충전시 줄눈 치수와 시공도면이 일치되는가 확인하고 적당한 규격인가 검토한다.

4) 보    양

1) 페인트, 콘크리트 모르터, 플라스터 등의 재료들이 유리나 금속 프레임 위에서 경화되면 홈, 부식 등을 일으킬 수 있으므로 즉시 깨끗한 물이나 적당한 용제로 닦아내거나 미리 비닐로 유리나 금속을 보호하도록 한다.

2) 시공부위는 안전을 위해 테이프를 프레임에 부착하여 이를 표시하고 유리에 직접 표시하거나 부착하지 않는다.

3) 이미 설치된 유리는 중성세제를 이용하여 주기적으로 닦아주도록 해야한다.

4) 시공먼지, 콘크리트 부스러기, 쇠의 녹 등이 이슬이나 용축제와 결합하여 유리에 부식이나 홈을 일으키는 화학물질을 형성하지 않도록 주의해야 한다.

5) 유리와 접촉하여 다른 재료를 적치 하지 않도록 한다. 또한 근처에 쌓은 재료와의 사이에 열 집적이 일어나지 않도록 주의한다.

6) 타 작업자들에게 유리를 보호하도록 교육시킨다.

7) 충전작업 후 양생될 때까지 이물질이 침투되지 않도록 보호한다.

8) 파손유리의 발생시 즉시 이를 교체하도록 한다.

9) 접착제의 양생은 종류에 따라 감독의 지시에 따른다.

04. 수 장 공 사

1)적용범위

본 시방은 실내 각 부위별 바탕틀 및 바탕면에 마감재료를 붙여대는 공사에 적용 한다.

2)재료 공통 일반사항

가)수장공사에 사용하는 모든 재료는 K.S 규격 동등이상 및 본 시방서 각 항에 지정하는  품질, 규격 동등 이상의 제품이어야 한다.

나)준 불연재료 및 난연재료 등은 건설부 장관이 인정하거나 감독원이 인정하는 외국 기  준에 합격한 제품이어야 하며, 목재류, 무늬목, 벽지류, 카페트류 등의 재료는 건설부  장관이 인정하는 난연 또는 방염처리를 하여 관할 소방서 담당관의 검사에 합격되어  야 한다.

3)세부 공정계획 및 시공계획서의 제출

가)수장공사 착수 전 부위별 각종 수장공사의 선행, 병행, 후속공종 등의 공정계획과 부합되는 수장공사 세부 공종별 시공, 보양, 청소 등에 대한 세부 공정계획표와 시공계획서를 작성하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

4)견본품의 제출 및 견본시공

가)모든 마감재료는 설계도면 및 본 시방서에 명기된 형상, 규격, 치수, 표면질감, 재질,  색상 등에 대하여 재료별 감독원이 요구하는 규격의 견본품과 제조회사의 카다로그  및 특기시방서 또는 시공지침서, 국립 건설시험소 또는 감독원이 인정하는 외국시험  소 등의 시험성적표, 기타 감독원이 요구하는 관련자료를 첨부하여 감독원의 승인을  득해야 한다.

나)본 시방서 및 감독원이 지정하는 재료 및 시공부위에 대하여는 감독원의 승인을 득한  세부 시공 상세도에 의거 감독원이 지정하는 위치에 견본시공을 하여 감독원의 검사  승인을 득한 후 본 시공을 착수해야 한다.

5)수장재 붙이기 준비 공통 일반사항

가)실별, 부위별, 위치별 마감재료 나누기 기준에 따른 바탕틀 또는 바탕면, 바닥, 벽, 천장속 등에 매입시공 되는 전기, 기계설비류 등의 선행공종, 표면에 노출되는 전기, 기계설비류, 기타 부착물의 설치위치 등에 대하여 분야별 감독원의 합동검사 승인을 득해야 한다.

나)바닥, 벽, 천장속 등에 매입 시공되는 공조, 위생, 소화설비 등의 배관공사에 대하여는 마감재료 붙이기전 담당 감독원의 입회하에 2회 이상의 수압시험을 하여 합격되어야한다.

다)수장재를 붙여대는 목조틀의 표면은 반드시 대패질 마무리 처리한 후 설치해야 한다.

6)수장재 붙이기 작업장내의 온습도 조절

가)수장 재료 붙이기 작업장내의 실내 온습도 조건은 재료별로 명기된 시방서 각 항 및 재료별 제조회사의 지침을 엄수하여 온습도 변화에 따른 제품의 치수변화, 변형등이 없도록 해야 하며 특히 지하실, 기타 통풍, 환기가 부족한 실은 공기조화 설비 가동 후 또는 임시환기 및 제습설비를 설치하여 수장재 표면의 습기에 의한 곰팡이 발생, 오손, 얼룩 등이 생기지 않도록 조치해야 한다.

8)텍스 및 보드류 천정 붙이기

가)재료의 취급 및 저장

- 텍스 및 보드류, 합성수지타일의 취급은 모서리의 손상, 흠집, 표면의 훼손, 오염 등이 없도록 조심하여 취급해야 하며 습기가 차지 않고 통풍, 환기가 잘되는 실내에 보호, 저장 관리해야 한다.

- 텍스 및 보드류는 붙이기 시공 작업장내의 온, 습도와 동일한 조건의 실내에서 24시  간 이상 저장, 경과시켜야 한다.

나)세부 시공상세도의 작성

- 설계도면을 기준으로 한 현장검측에 의하여 전등, 디퓨져, 스피커, 스프링클러, 커튼박스, 천장 점검구, 기타 천장 표면에 노출 부착되는 기기류 등의 위치와 크기 등을 포함시킨 실별, 천장 재료별 종합 천장 평면도와 천장재료와 각종 부착 기기류간의 접속부 처리, 등기구 기타 부착물 설치를 위한 보강상세도 등을 작성하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

다)텍스 및 보드류 천장붙이기 준비사항

- 텍스 및 보드류 붙이기 작업장내의 실내온도는 섭씨 영상 15도 이상 29도 이하, 상  대습도 70% 이하를 유지시켜 온습도 변화에 따른 제품의 치수변화, 변형 등이 없도  록 해야 한다.

- 텍스 및 보드류의 붙이기 작업은 바닥, 벽 등의 미장 또는 타일류 등의 습식공사 시  공완료 후 2주 이상 경과후에 착수하는 것을 원칙으로 한다.

- 실별, 재료별 텍스 및 보드류, 합성수지타일 나누기에 따른 천장틀의 배치간격 및 직선바름, 천장틀 부재간의 긴결고정, 벽몰딩, 천장틀의 수평바름과 천장속의 전기, 기계 설비관련 선행공정, 전등, 디퓨져, 스피커, 스프링클러, 커튼 BOX, 천장 점검구,  기타 천장 표면에 노출 부착되는 부착물의 설치위치 및 그에 따른 보강 등에 대하여 분야별 감독원의 합동 검사승인을 득해야 한다.

라)텍스 및 보드류, 합성수지타일 천장붙이기 공통 일반사항

- 텍스 및 보드류, 합성수지타일의 천장붙이기 시공은 감독원의 승인을 득한 천장 종합평면도를 비롯한 각부 세부 시공상세도와 제품별 제조회사의 시공지침서에 따라야하며, 각실의 텍스 및 보드류 나누기에 따른 가로 및 세로 중심선을 기준으로 하여 중앙부로부터 시작하여 4방으로 향하여 대칭 진행시켜 나아가야 한다.

- 텍스 및 보드류, 합성수지타일의 붙임시공은 이음매의 위치가 바탕틀의 중심선과 일치하고, 가로 및 세로줄눈이 직선 바르게 붙여야 하며, 텍스 및 보드류의 붙임표면은  텍스 및 보드류간에 단차가 없이 수평일매지게 붙여야 한다.

- 벽, 기둥, 커튼박스, 기타 부착물과 접하는 부위의 절단 사용이 불가피하거나 등기구 및 설비관련 관통구멍을 요하는 텍스 및 보드류의 절단 및 구멍뚫기 작업은 감독원의 승인을 득한 공구를 사용하여 절단 부위 및 구멍주위의 표면에 손상을 주지않고, 깨끗한 마무리처리가 되어야 한다.

- 텍스 및 보드류, 합성수지타일의 천장붙이기는 천장 재료별, 감독원이 지정하는   SAMPLE층 또는 SAMPLE실을 완전히 시공(기계, 전기설비 및 기타 부착물 포함)하여 분야별 감독원의 합동검사에 의하여 상호 문제점이 전혀 없을 경우에 한하여 다른 층 및 다른 실의 작업을 진행시킬 수 있다.

- 텍스 및 보드류, 합성수지타일 붙이기 진행 중 또는 완료 후 손상 및 변형, 변색, 오손된 텍스 및 보드류는 즉시 신품으로 교체 시공해야 한다.

- 택스 및 보드류, 합성수지타일 천장붙임 완료 후 바닥, 벽마감, 기타 후속 공정의 지연이 예상되는 경우에는 두께 0.03㎜P.E 필름과 텍스 및 보드류의 표면에 흔적을  남기지 않는 양면 접착 테이프를 사용하여 천장표면을 준공 청소시까지 보호, 보양처리해야 한다.