서버·네트워크 및 기타장비

통합유지보수 과업지시서

2016. 4.

한국개발연구원국제정책대학원대학교

I. 사업 개요

1. 사 업 명 : 서버·네트워크 및 기타장비 통합유지보수

2. 사업기간

◦ 계약체결일로부터 1년(12개월)

3. 소요예산 : 금사천팔백만원정(￦48,000,000 / 부가세 포함)

4. 사업배경

◦ 세종시 신청사 이전(2014년 12월)에 따른 신규 네트워크장비 및 백업장비의 무상

유지보수(1년) 기간이 지났으며, 신청사 전체 무선인터넷은 무선컨트롤러를        통하여 사용함에 따라 장애발생시 대체장비가 없어 원활한 무선인터넷 서비스에         어려움이 따름

◦ 주요서버의 대부분이 가상화 서버로 운영되고 있어 가상화솔루션의 장애발생시

서버에 대한 백업장비는 있으나 장애복구에 어려움이 있어 방안마련이 필요함

◦ 장비 및 솔루션의 장애발생시 분야별 전문인력 투입을 신속하게 처리할 수        있는 규모와 기술력을 보유한 업체로 선정이 필요함

5. 사업목적

◦ 가상화솔루션의 원활한 운영유지보수와 장애발생시 신속한 대응처리

◦ 운영 중인 각종 전산기기 및 소프트웨어 등의 장애발생시 신속한 보수조치 수행

◦ 시스템의 정기점검 및 사전 예방활동을 통하여 기관의 전산업무의 원활한 운영지원

◦ H/W, S/W 유지보수를 통한 안적정인 대학원 서비스를 위한 위험요소 완화

Ⅱ. 입찰참가자격

◦ 입찰공고에 기재된 바와 같음

Ⅲ. 과업지시 내용

1. 유지보수 대상 상세내역

□ 가상화서버(VMware 포함)외 리스트

모델명	도입 년월	도입 금액(천원)	수량	주 요 사 양	비고
IBM X3650M4	2013.12	73,295	3식	- Intel Xeon 2.9GHz 2CPU 8core - 8GB ECC DDR3 1333MHZ X 24EA - 300GB 10K SAS 2.5“ X 2EA - WinSvrDataCtr 2012 SNGL OLP NL Acdmc 2Proc Qlfd 3EA - Windows Server	가상화 서버
EMC VNX5100 스토리지 및 SAN SWitch	2013.12	68,437	2식	- 600GB 15K SAS X 7EA - 2TB 7200RPM SAS X 6EA - EMC DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH - EMC DS-300B 8G 8PORT UPGRADE KIT - HP V1910-24G Switch	가상화 스토리지 및 네트워크 스위치
AVAMAR 백업스토리지	2013.12	84,333	1식	- EMC AVAMAR 3.9TB NODE AVAMAR 1 TB INCR CAPACITY LICENSE * 3 Backup and Recovery Manager Avamar	가상화 백업서버

□ 서버 리스트

모델명	도입 년월	도입 금액(천원)	수량	주 요 사 양	비고
IBM X3650	2007.12	6,500	1	- IBMX3650 IntelXeon3.2GHzX2EA - HDD73.4GB 10K U320 SASX4EA - MEM IBMPC2-5300 ECC DDR2 FDIMM 4GB Memory - OS : Windows	OECD 웹서버
IBM P720	2011.09	14,972	1	- Server1:8202Model E4B - 146G 15K RPM SFF SASDISKX3 - 8GB(2X4GB)Memory,1066MHz,2GbDDR3 - SYSTEM ACPower Supply1725W - 4Core 3.0Ghz POWER7 Processor Module - OS Specify code for AIX	학사행정 MIS

□ Oracle(DBMS) 리스트

모델명	도입 년월	도입 금액(천원)	수량	주 요 사 양	비고
Oracle DBMS	2011.06	-	1식	- Oracle Database 11g 64bit PL/SQL TNSS for IBM/AIX RISC System/6000 NLSRTL	Oracle
Oracle DBMS	2003.11	-	1식	Oracle9i Enterprise Edition PL/SQL TNS for 32bit Windows NLSRTL	Oracle

□ 네트워크장비 리스트

모델명	도입 년월	도입 금액(천원)	수량	주 요 사 양	비고
Cisco NEXUS 7000	2013.12	156,028	1식	- Supervisor Includes External 8GB Log Flash - Nexus 7000 LAN Enterprise License (L3 protocols) 1EA - Nexus 7000 -48 Port GE Module with XL Option 1EA - 48 Port 10/100/1000 Module with XL 1EA - 32 Port 10GbE with XL Option 80G Fabric 1EA - Nexus 7000 10 Slot Chassis - 46Gbps/Slot Fabric Module 외 케이블 및 Stacking module 30EA	백본
Cisco 5500 Series Wireless LAN Controller	2014.12	54,489	1식	- Cisco 5500 Series Wireless Controller Redundant Power Supply - Field Replaceable Fan Tray - 100 AP Adder License for the 5508 Controller (eDelivery)	무선컨트롤러
워크 그룹 Cisco 2960X	2014.12	58,132	9식	- Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+LAN - Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional - Cisco Bladeswitch 1M stack cable	스위치

□ 보안장비 리스트

모델명	도입 년월	도입 금액(천원)	수량	주 요 사 양	비고
SECUI MF2 2000	2013.12	44,000	1식	- CPU : Intel 3.06 GHz (4 Core) - Memory : 8GB - CF Memory : 4GB - HDD : 1TB - NIC : 1000 TX * 8, 1000 SX * 8 - Power : Dual	방화벽
INFOBLOX TRINZIC 820	2014.8	24,750	1식	- QPS : 20,000(최고치) - LPS : 200(최고치)	DNS 서버

2. 세부 수행내역

□ 조직 및 일반사항

◦ 유지보수의 조직

- 유지보수의 안정성을 유지하기 위하여 참여하는 유지보수 투입인력에 대한 인적사항 및 전문분야를 서면으로 제출해야 함.

- 본 사업 수행 중 유지보수 인력의 변경 및 교체가 발생 시 사전에 발주처에 통보해야 하며, 대체인력을 구성해야 함.

◦ 유지보수 수행

- 본 유지보수 수행사는 해당 유지보수 수행이 완료된 이후 차기 유지보수의 계약 전까지 유지보수를 수행해야 함.

- 차기 유지보수 계약 전까지 유지보수 수행에 따른 비용은 본 유지보수의 계약금액과 동일 금액으로 일할 계산하여 지급함.

□ 정기점검 및 장애발생 대비 및 오류사항 처리

◦ 정기점검 사항

- 월 1회 방문하여 정기점검 및 이에 관련된 사항을 유지보수 리포트로 제출하여야 한다.

- 담당자의 요청으로 인한 기술지원은 상시 지원가능 하여야 한다

◦ 장애발생 대비 및 처리

- 전산장비 및 네트워크 장비의 정기점검 및 수시점검을 통하여 장애발생에 대비하여야 하며, 장애발생 시 4시간 이내에 장애처리를 완료해야 함.

- 물리적인 하드웨어의 손상 등으로 제조사의 기술지원이 필요시 제조사의 기술지원이 가능해야 함.

□ 보안사항

◦ 수행사는 유지보수를 수행함에 있어 취득한 지식 및 기밀사항을 누설하거나 다른 용도로 이용할 수 없으며, 이를 위반하였을 경우에는 이에 대한 민․형사상 모든 법적 책임은 수행사에 있음.

※ 유지보수에 참여하는 인력은 발주처에서 요구하는 보안서약서를 작성하여 제출해야 함.<서식 1> 보안서약서 참조

◦ 누출금지대상정보

- 누출금지대상 정보를 누출시에는 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』제76조 제1항 제18호 및 동법 시행규칙 [별표2] 제20호에 따라 입찰참가자격 제한을 받는다.

<누출금지 대상정보>

1. 기관 소유 정보시스템의 내․외부 IP 주소

2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 사용자계정․비밀번호 등 시스템 접근권한 정보

4. 정보시스템 취약점분석 및 모의해킹 결과물

5. 정보화 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

(해킹․유출 시 안보･국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당)

6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황

7. 침입차단시스템･방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터･스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

8. 『공공기관의 정보공개에 관한 법률』 제9조1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서

9. 『공공기관 개인정보보호에 관한 법률』 제2조2호의 개인정보

10. 『보안업무규정』 제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조3항의 대외비

11. 기타 각급기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

□ 기타 사항

◦ 수행사는 계약완료 후 10일 이내에 유지보수 참여인력의 인적사항 및 수행일정이 포함된 사업수행계획서를 제출해야 함.

<서식 1>

보 안 서 약 서

본인은 한국개발연구원국제정책대학원대학교의 서버․네트워크 및 기타장비 통합 유지보수 사업에 참여하여 관련 업무를 수행함에 있어 다음과 같은 내용을 준수하겠습니다.

서약 의무자는 본 사업을 수행함에 있어 수행 중 혹은 수행완료 후를 막론하고 한국개발연구원국제정책대학원대학교로부터 제공받은 각종 보고서, 정보, 기타자료 및 제안 작업 수행으로  취득하게된 기술지식 등은 사업 수행용으로만 사용하며, 한국개발연구원국제정책대학원대학교의 서면 동의없이 기타 목적으로 사용하거나 유출하지 않겠습니다. 또한 취득한 문서 및 정보자료는 해당 사업의 종료와 동시에 파기 또는 삭제하겠습니다.

위 사항의 위배로 발생되는 모든 문제에 대해서는 법적인 책임을 감수하고, 이로 인한 한국보건복지인력개발원의 손해에 대해서는 민․형사상 책임을 감수하겠습니다.

나는 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 「국가안보법」 제4조제1항제2호 및 제5호(국각기밀 누설 등)

나. 「형법」 제99조(일반이적) 및 제127조(공무상의 비밀의 누설)

다. 「군형법」 제80조(군사기밀 누설)

라. 「군사기밀보호법」 제 9조(누설) 및 제13조(업무상의 누설)

2016년    월    일

성        명 :

생 년 월 일 :

소        속 :

주        소 :

한국개발연구원국제정책대학원대학교 귀하